**СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО:**

Начальник ТО Управления

Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте Глава АСП «Сельсовет Касумкентский»

Адигузелов Н.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Бабаев Д.С.

**«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г. «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.**

**ПЛАН**

**мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями**

**на территории АСП «Сельсовет Касумкентский» муниципального района«Сулейман-Стальский район»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Источник водоснабжения | Наименование мероприятий  | Сроки проведения мероприятий | Ответственные |
|  | с.Касумкентс.Сийидкентс.Кахцуг | Родники:«Кара-су»«Купул-яд»«Сефид-Булах» | организовать и провести техническое обследование централизованных систем водоснабжения; инвентаризацию водопроводных сетей и источников водоснабжения. | 2018 годмарт-август | АСП «с/с Касумкентский» |
|  |  |  | -организовать мониторинг за состоянием распределительных сетей водоснабжения и своевременностью проведения профилактических ремонтных мероприятий, направленных на предотвращение аварийных ситуаций | 2018г.апрель | МУП ЖКХ «Касумкент»; |
|  |  |  | -разработать рабочие программы производственного контроля качества питьевой воды с.Кахцуг и с.Сийидкенти предоставить согласование в ТО Управление Роспотребнадзор по РД в г. Дербенте. | 2018г. март | АСП «с/с Касумкентский» |
|  |  |  | - заключить договора с аккредитованной лабораторией на проведение производственного лабораторного контроля качества воды по показателям безопасности и безвредностиРазработку. | 2018г. март | АСП «с/с Касумкентский» |
|  |  |  | -подготовить техническое задание на инвестиционной программы АСП «с/с Касумкентский» и направить в адрес гарантирующей организации МУП ЖКХ «Касумкент»; | 2018г.март | АСП «с/с Касумкентский» |
|  |  |  | - обязать МУП ЖКХ «Касумкент» разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и представить на согласование в ТО Управления Роспотребнадзора по РД в гор. Дербенте | 2018г.апрель | АСП «с/с Касумкентский» |
|  |  |  | - МУП ЖКХ «Касумкент» разработать ипредоставить согласованый с АСП «с/с Касумкентский» инвестиционную программу на основании технического задания: | 2018г.март- июнь | АСП «с/с Касумкентский» |
|  |  |  | получить санитарно-эпидемиологическое заключение на водоисточники «Кара-су», «Купул-яд» ,«Сефид-Булах».-разработать проекты ЗСО всех водных объектов;- в соответствии с проектом создать зону санитарной охраны вокруг Водоисточников | 2018г. | АСП «с/с Касумкентский» |
|  |  |  | -получить санитарно-эпидемиологическое заключение на проекты ЗСО источников водоснабжения | 2018г-март | АСП «с/с Касумкентский» |
|  |  |  | - предусмотреть проведение профилактической дезинфекции водопроводных сооружений с занесением результатов в спец.журнал; | постоянно | МУП ЖКХ «Касумкент»; |
|  |  |  | -при проведении плановых работ или произошедшей аварии в системах централизованного водоснабжения информировать население о необходимости сделать запас воды. | постоянно | МУП ЖКХ «Касумкент»; |
|  |  |  | - МУП ЖКХ «Касумкент» информировать органы Роспотребнадзора о фактах возникновения на объектах и сооружениях холодного водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, несоответствия качества воды установленным требованиям; | постоянно | МУП ЖКХ «Касумкент»; |
|  |  |  | - размещать на официальном сайте сельского поселения сведения о качестве питьевой воды и реализации Плана мероприятий по приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. | постоянно | МУП ЖКХ «Касумкент»; |
|  |  |  | Вести постоянный контроль по предотвращению загрязнения источников централизованного питьевого водоснабжения хозяйственно- бытовыми, производственными стоками и сточными водами. | постоянно | МУП ЖКХ «Касумкент»; |
|  |  |  | Вести контроль за качеством подаваемой воды ,не допускать подачу необеззараженной воды населению не соответствующую требованиям Сан Пи На 2.1.4.1110-02 | постоянно | МУП ЖКХ «Касумкент»; |
|  |  |  | Обеспечит неуклонное соблюдение санитарных правил в санитарных зонах, огородить ,озеленить и благоустроить территории зоны санитарной охраны вокруг источников. | постоянно | МУП ЖКХ «Касумкент»; |
|  |  |  | Обеспечить периодичное (1 раз в год) медицинское обследование персоналу занимающиеся подготовкой, обслуживаемой водопроводных сетей предприятия с заполнением медицинских книжек 1-раз в год. | 1 раз в год | МУП ЖКХ «Касумкент»; |
|  |  |  | Составить мероприятия и согласовать с ТО Управлением Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте все виды профилактических работ по ремонту продизинфекцированной на водопроводах и сооруженях. | 1 квартал | МУП ЖКХ «Касумкент»; |
|  |  |  | Строго соблюдать согласованные с с ТО Управлением Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте точки отбора пробы воды на хим.и бак. анализам. | постоянно | МУП ЖКХ «Касумкент»; |
|  |  |  | Ограждение территории водного источника «Кара-су»,«Купул-яд»,«Сефид-Булах». | 2018г. | АСП «с/с Касумкентский» |
|  |  |  | Посадка лесного массива на территории источника «Кара-су»,«Купул-яд» ,«Сефид-Булах». | 2018г. | АСП «с/с Касумкентский» |
|  |  |  | Строительство бытовой хозпострой для работников охраны источника | 2018-2019гг. | АСП «с/с Касумкентский» |
|  |  |  | Строительство типового помещения хлораторной на Источниках:  | 2018-2019гг. | АСП «с/с Касумкентский» |
|  |  |  |  Частичная замена водопроводных линий микрорайон Новый поселок | 2018г. | АСП «с/с Касумкентский» |
|  |  |  | Линия №3 ,от кладбища до ул. Гагарина (длина -400 м., диаметр трубы- 200, материал исполнения-  а/ц) | 2018г. | АСП «с/с Касумкентский» |
|  |  |  |   Частичная замена водопроводных линий микрорайонАликент от оросительного канала до ул. 50- лет Победы (длина -300 м., диаметр трубы- 200 ,материал исполнения-  а/цемент.) | 2018г. | АСП «с/с Касумкентский» |
|  |  |  | Замена труб на территории реки Чираг-чай магистральная линия проход, микрорайон Аликент (длина -100 м., диаметр магистральной трубы- 200, материал исполнения -  сталь). | 2018г. | АСП «с/с Касумкентский» |
|  |  |  | Ограждение зоны санитарной охраны на источнике Кара-су (длина 50х30м, материалы – сетка-70м,.пасенки 25шт.)  | 2018г. | АСП «с/с Касумкентский» |
|  |  |  | Строительство типов ,хлораторных в количестве-3. | 2018г. | АСП «с/с Касумкентский» |
|  |  |  | На перспективу предусмотреть к водоочистным сооружением с. Сардаркент–Даркушказмаляр). | 2018г.-2020г. | АСП «с/с Касумкентский» |